[bookmark: _Hlk74646666][bookmark: _GoBack]深富创大厦项目（高低压变配电工程）
招标公告

我公司深富创大厦项目（高低压变配电工程）（项目编号：SZHHM20250601）组织邀请招标，诚邀供应商参加投标，有关事项如下：
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该项目建设资金为自有资金，已具备招标条件。
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[bookmark: _Hlk61249086]2.1建设地点：深圳市福田区北环大道与皇岗路交汇处西南侧。
2.2项目概况：项目总建设规模根据规划设计要点，深富创大厦用地性质为新型产业用地，建设用地面积4884.63 ㎡，项目总建筑面积38064.98㎡，其中地下7517.41㎡，项目拟采用绿色建筑技术，集约土地资源，按照垂直城市空间、完善产业链的设计标准，打造集总部办公、研发为⼀体的先进制造业企业总部聚集楼宇，成为深圳市先进制造产业空间，主要包括先进制造总部中心、研发中心、企业技术中心，打造成为全球领先的先进制造产业集群。
2.3招标范围：以高压柜的进线端及低压柜的出线端为界的图纸设计内容，包括但不限于高低压系统工程的全套设备及材料供应、安装、调试及竣工验收（含系统深化设计、设备供货、系统安装、编程、调试、测试设备、维护工具、报装、配合其他单位施工、包通过验收、验收检测、移交、用户培训及售后服务等）。
(1)公用开关房（开闭所）进线端的高压电缆及环网柜接驳调试由高压外线专业负责，低压柜出线端的低压电缆接驳调试由其它专业负责；
(2)所有高、低压柜、变压器、直流屏、负控柜、电缆、母线等及为完成本工程所需的辅助材料、配件及备品备件的供货、安装、敷设、新设备（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电；
(3)公共开关房（开闭所）、高压配电房、变配电房、发电机房的防鼠网等安全防护装置的制作、安装，接地系统安装、接地电阻测试，绝缘橡胶地板，花纹钢盖板，电缆沟支架、高低压一次系统摸拟板、低压抽屉柜的回路标志牌、标识及锁具、配套操作工具箱、所有柜体中防护隔离板等附属工程的供货和安装，满足深圳市或福田区供电局验收标准（以标准高者为准）。
(4)负控管理系统的设备领用、采购安装、深化设计、系统调试、报装验收等；
(5)智能电力监测系统安装调试及数据上传，通过验收；
(6)高低压配电柜、变压器等基础槽钢配合土建预留预埋；
(7)开闭所至高压柜电缆敷设、高压柜至变压器高压电缆敷设、变压器至低压柜母线、发电机启动柜至低压柜电缆、联络母线及控制电缆敷设、负控柜至低压柜线管或桥架敷设等；
(8)所有向当地供电局及其它有关当局申请报装、图纸深化、供电、工程的竣工验收并取得供电等的有关手续及协调工作，并需负责相关的电力工程装置，电缆铺设及接驳等一切费用。
(9)负责到深圳市住建局办理高低压配电的施工许可证；
(10)对业主或者物业不少于 8 个小时的培训；
(11)所有核心元器件（仪表、无功补偿设备、继电保护设备、火灾自动灭火系统等、双电源开关等）必须采用甲方规定品牌，需满足相关技术标准。
(12)系统满足后期物业运行电费预付费系统功能电表。
(13)承包人须无条件配合所涉及其它专业的施工作业，在施工前及施工过程中应充分考虑到其它专业施工（位置标高等因素）对高低压工程施工的影响，并已在合同综合包干单价中充分考虑了其它施工单位作业对本工程施工的影响。所有与其它专业发生打架交叉标高不匹配等情况而产生的修改、拆装等工作均不得办理签证，即前述状况承包人不得调整合同清单单价。本工程需要绕过梁、柱、桥架、水电管道、风管或其他障碍物等因相互避让引至管道上翻下返之工程量及费用均已包含在本次承包范围内，由承包人在相应清单单价综合考虑，结算时不另外增加任何费用。
(14)承包人作为有经验的承包人，在合同履行期间必须承担发包人招标文件中载明的或有经验承包人可以预估的工程风险，并已将相关的措施费、风险费纳入了承包人投标所报的单价和合价中，以保证工程质量、进度、安全各项目标的实现。
(15）若招标清单的回标报价中存在漏报价格，则视为漏项的相关费用已包含在其他回标报价之中。
(16)工程结算需经过第三方审计。
(17)所有隐蔽工程验收要有录像资料。
(18)负责预留通讯接口，提供完全开放相关软件通讯协议给其他单位，配合接口调试开通等相关工作；
(19)具体范围以招标文件、图纸和工程量清单为准。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。详见招标文件及合同范本等文件。
(20)承包人作为有经验的承包人，在合同履行期间必须承担发包人招标文件中载明的或有经验承包人可以预估的工程风险，并已将相关的措施费、风险费纳入了承包人投标所报的单价和合价中，以保证工程质量、进度、安全各项目标的实现。若招标清单的回标报价中存在漏报价格，则视为漏项的相关费用已包含在其他回标报价之中。
(21)本工程发包后，发包人可能会根据工程实际情况继续设计优化，设计变更后可能存在工程范围的变化或工程量的调整，承包人必须无条件接受，配合与发包人进行相应内容的变更，并承诺不会因此进行费用索赔。 
2.4计划工期：90日历天内。
3. 投标人资格要求
3.1投标人须为中华人民共和国合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；
3.2本工程投标申请人必须具备最低企业资质要求:同时具有以下两项资质：①输变电工程专业承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级资质及以上资质；②具有《承装（修、试）电力设施许可证》（承装类五级及以上、承试类五级及以上）；
3.3投标人业绩要求：提供投标人近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收报告时间为准）在深圳市福田区已完工的合同额超过400万元以上的高低压变配电工程业绩2项，以竣工验收报告时间为准并提供合同和竣工验收证明；
3.4投标人具有建筑施工安全生产许可证；
3.5拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：一级；专业：机电工程；
3.6项目经理业绩要求：提供拟派项目经理近五年内（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以竣工验收报告时间为准）以项目经理或技术负责人职位承接的在深圳市已完工的合同额超过400万元的高低压变配电工程业绩1项。业绩证明材料提供合同关键页（关键页须体现项目名称、工作内容、合同金额、拟派项目经理在该业绩中的姓名及职位、合同签订时间、双方盖章等关键信息）、竣工验收报告（须体现拟派项目经理在该业绩中的姓名及职位、签字盖章页等关键信息），如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的职务证明； 
3.7拟派项目经理（或建造师）具备安全生产考核合格证（B证）；
3.8近3年内不存在骗取中标、严重违约、重大工程质量安全问题的情形，没有受到行政处罚，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（投标文件中提供声明函）；
3.9投标人须为本项目所邀请的供应商；
3.10本项目不接受联合体形式投标，不允许转包及分包。
3.11投标人必须为高低压柜制造商或高低压柜制造商直接授权的代理商（代理商投标的，代理商须提供高低压柜制造商出具的有效授权文件）。
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4.1 获取招标文件时间：2025年07月03日起至2025年07月11日（节假日除外），上午9：00～11：30，下午14：00～17：00（北京时间）。
4.2 获取招标文件地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204。
4.3 获取招标文件方式：现场或网上获取。
现场购买：投标人应携带营业执照副本复印件、法定代表人或负责人证明书及授权委托书原件（附身份证复印件）、建筑施工安全生产许可证复印件，以上资料均需加盖投标人公章，至招标代理机构填写《投标报名登记表》办理报名手续。如网上购买，请于办理汇款手续后，将前款有关资料、汇款单及《投标报名登记表》（下载网址：www.szshhm.com）以邮件形式发送至招标代理机构投标报名资料接收电子邮箱。
投标报名联系人：张工、黄工；联系电话：0755-26900940  13392860670  16675153120；投标报名资料接收电子邮箱：hhm8858@126.com
4.4招标文件售价：每套人民币600元，招标文件售后不退。
备注：（1）网上购买方式，请投标人以转账或电汇等非现金形式缴纳报名费时在备注中注明“公司简称及项目名称”。
报名费对公账号信息：
开户行：工商银行深圳市喜年支行
户名：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
账号：4000032409200058420 
（2）如需开具报名费发票，请自行下载《开发票申请表》（下载网址：www.szshhm.com）并填写信息完整后发送至招标代理机构开发票申请表接收电子邮箱。
（3）开发票申请表接收电子邮箱：hhm8858@126.com
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5.1递交投标文件时间：2025年07月28日下午14：00～14：30。
5.2投标截止及开标时间：2025年07月28日下午14时30分。
5.3开标地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）开标厅。
5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
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公告发布媒介：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）：http://www.szshhm.com
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招 标 人：深圳市国富黄金股份有限公司/协创数据技术股份有限公司
地    址：深圳市福田区彩田路7018号新浩E都A座36楼
联 系 人：熊工、裴工
电    话： 0755-83891630

招标代理：深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
地    址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4060号香年广场C栋1203-1204
联 系 人：张工、黄工
联系电话：0755-26900940   13392860670  16675153120
                                            
                                             
深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）
2025年07月02日

